**Počet stran: 4**

**202A-07 VÝPIS VÝROBKŮ**

**nábytek**

**m. č. 202A**

**kabinet přírodopisu**

**DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.**

Akce : **ZŠ MÁNESOVA – ODBORNÉ UČEBNY**

Místo : Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DVZ

Vypracoval: Ing. arch. Kamila Machová

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **20524**

Arch. č.: **205-24**

Datum: **01/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁBYTEK** | | | |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
|  |  | **Vybavení kabinetu** |  |
| **N01** |  | **Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem**  Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou  El. Rozvod v kancelářských stolech CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V + revize s vystavením revizní zprávy. | 3 ks |
| **N02** |  | **Skříň vysoká, otevřená s policemi**  Rozměr: 1700 x 250 x 300 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikační šrouby.  Horní část: 2x stavitelná police  Dolní část: 2x stavitelná police | 3 ks |
| **N03** |  | **Police s LED osvětlením**  Rozměr: 1200 x 300 mm (š x h) - tolerance ±5%  LTD tl. 25 mm s ABS hranou, zafrézovaný LED pásek v AL profilu | 3 ks |
| **N04** |  | **Kancelářská židle**  Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami | 3 ks |
| **N05** |  | **Nástěnka**  Rozměr: 1200 x 900 mm  Korková nástěnka, rám z hliníkového profilu, zavěšení na stěnu. | 3 ks |
| **N06** |  | **Skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko**  Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby.  Plné dveře s úchytkami a zámkem.  Vnitřní vybavení: policová stěna a výsuv na ramínko | 1 ks |
| **N07** |  | **Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi**  Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.  Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police  Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 2 ks |
| **N08** |  | **Skříň vysoká, kombinovaná s policemi**  Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby.  Horní část: 2x stavitelná police  Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |

**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
| **N09** |  | **Skříň vysoká, uzavřená s policemi**  Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby.  Plné dveře s úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 4x stavitelná | 1 ks |
| **N10** |  | **Nástavec uzavřený**  Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (v x š x h) - tolerance ±5%  Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je  zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a  zámkem, 1x stavitelná police. | 5 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |