**Počet stran: 3**

**202A-06 VÝPIS VÝROBKŮ**

**STAVEBNÍ ČÁST**

**m. č. 202A**

**kabinet přírodopisu**

**DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.**

Akce : **ZŠ MÁNESOVA – ODBORNÉ UČEBNY**

Místo : Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DVZ

Vypracoval: Ing. arch. Kamila Machová

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **20524**

Arch. č.: **205-24**

Datum: **01/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSTATNÍ** | | | |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
|  |  | **Stavební práce** |  |
| **O01** |  | **Dveře**  Rozměr dveří: 900 x 1970 mm  Provedení: levé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní částí osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním  Akustický útlum: min. 32 dB  Tloušťka dveří: 45 mm  Pant: nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře  Kování: nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovovové podrozety jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka)  Barva: dle výběru investora | 1 ks |
| **O02** |  | **Zárubeň 90L**  Provedení: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáží s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobena z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm  Dveře: 900 x 1970 mm, levé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB  Barva: komaxitový nástřik v odstínu RAL – dle výběru investora | 1 ks |
| **O03** |  | **Umyvadlo vč. baterie**  Rozměr: 640 x 460 mm s otvorem pro baterii  Včetně baterie  Materiál: bílý diturvit  Barva: bílá nebo dle výběru investora | 1 ks |
| **O04** |  | **Keramický obklad**  do výšky 1600 mm  Rozměr: 200 x 400 mm  Plocha: cca 2,38 m2  Barva: bílá nebo dle výběru investora Povrchová úprava: dle výběru investora | Cca 2,38 m2 |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |

**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
| **O05** |  | **Marmoleum – podlaha + sokl**  Plocha podlahy: cca 12,14 m2  Barva: dle výběru investora Technická specifikace povlakové krytiny: - přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100% podílem dřevité moučky, pryskyřice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou TOPSHIELD PRO - vyrobeno z 94–98% přírodních surovin - CO2 neutrální přírodní linoleum - povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením Tloušťka: 2,5 mm Šíře role: 2m Třídy zátěže: 34/43 Protikluznost dle DIN 51130: R9 Součinitel smykového tření dle ČSN: µ ≥ 0,6 Reakce na oheň dle EN 13501-1: Cfl – s1 - vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 425 - použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů (pokud se k dekoru vyrábí) - možnost renovace povrchové úpravy Topshield PRO při jejím případném poškození | Cca 12,14 m2 |
| **O06** |  | **Látkové roletové zatemnění**  s navíjecím systémem, látka neprůhledná ‚‚black out‘‘, ovládání ruční řetízkové | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |