**Počet stran: 3**

**a309-07 VÝPIS VÝROBKŮ**

**stavební část**

**m. č. 309**

**kabinet PŘÍRODOPISU**

**DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.**

Akce : **ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY**

Místo : J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DVZ

Vypracoval: Ing. arch. Kamila Machová

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **20624**

Arch. č.: **206-24**

Datum: **01/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSTATNÍ** | | | |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
|  |  | **Stavební práce** |  |
| **O01** |  | **Dveře**  Rozměr dveří: 900 x 1970 mm  Provedení: levé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní částí osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním  Akustický útlum: min. 32 dB  Tloušťka dveří: 45 mm  Pant: nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře  Kování: nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovovové podrozety jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka)  Barva: dle výběru investora | 1 ks |
| **O02** |  | **Zárubeň 90L**  Provedení: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáží s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobena z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm  Dveře: 900 x 1970 mm, levé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB  Barva: komaxitový nástřik v odstínu RAL – dle výběru investora | 1 ks |
| **O03** |  | **PVC – podlaha + sokl**  Plocha podlahy (bez soklu): cca 21,70 m2  Celková tloušťka: 2,0 mm  Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm  Šířka: 1500 mm  Délka role: 12 m  Plošná hmotnost: 3060 g/m2  Tepelná vodivost: 0,17 W/m.K  Odolnost proti skluzu: DS  Trvalá deformace: ≤ 0,1 mm  Reakce výrobku na oheň: Bfl-s1  Odolnost proti opotřebení: T  Stálobarevnost na umělém světle: min. 6  Rozměrová stálost: ≤ 0,4  Stupeň zátěže: velmi vysoká zátěž  Vliv kolečkové židle  Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost  Odolnost proti bakteriím  Garance 10 let  Barva: dle výběru investora | Cca 21,70 m2 |
| **O04** |  | **Odkládací parapetní pult** Rozměr: š. 2875 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany. | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
| **O05** |  | **Látkové vertikální zatemnění**  Rozměr okna: 2400 x 2400 mm – tolerance ±10%  Provedení: látkové vertikální zatemnění, šíře lamely min. 120 mm, délka dle skutečného zaměření, ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu (nutno zaměřit na místě)  Instalační práce montáže zatemnění | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |