**Počet stran: 3**

**106-08 VÝPIS VÝROBKŮ**

**nábytek**

**m. č. 106**

**kabinet dílen, pravá část**

**DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.**

Akce : **ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY**

Místo : J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DVZ

Vypracoval: Ing. arch. Kamila Machová

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **20624**

Arch. č.: **206-24**

Datum: **01/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁBYTEK** | | | |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
|  |  | **Vybavení kabinetu** |  |
| **N01** |  | **Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem** Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou | 4 ks |
| **N02** |  | **Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem** Rozměr: 760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou | 1 ks |
| **N03** |  | **Kancelářská židle** Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami | 5 ks |
| **N04** |  | **Křeslo do kabinetu** Zakulacené kancelářské křeslo Konstrukce: dřevěná vitřní kostra, pěnové jádro, potah dle vzorníku, zadní zakulacená část opěráku, nízké přízemní kluzáky | 2 ks |
| **N05** |  | **Rohová kuchyňka** Rozměr: 850 x 1300/1200 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem.  Vybavení: 1x mycí stůl s dřezem a baterií š. 700 mm 1x skříňka pro vestavnou lednici š. 600 mm | 1 ks |
| **N06** |  | **Obklad – zádovina** Rozměr: 600 x 2750 mm (V x Š) - tolerance ±10% Materiál: LTD deska o síle min. 18 mm | 1 ks |
| **N07** |  | **Horní skříňka pro mikrovlnnou troubu s LED osvětlením** Rozměr: 600 x 500 x 340 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany.  Zafrézovaný LED pásek. | 1 ks |
| **N08** |  | **Horní skříňka s LED osvětlením** Rozměr: 600 x 450 x 340 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany.  Výklopná dvířka, 1x stavitelná police. Zafrézovaný LED pásek. | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |

**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
| **N09** |  | **Horní skříňka s LED osvětlením** Rozměr: 600 x 960 x 250 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany.  Výklopná dvířka, 1x stavitelná police. Zafrézovaný LED pásek. | 1 ks |
| **N10** |  | **Mikrovlnná trouba volně stojicí** Volně stojicí mikrovlnná trouba s mechanickým otvíráním a mechanickým ovládáním, výkon min. 700W, vnitřní kapacita min. 15l | 1 ks |
| **N11** |  | **Vestavná lednice pultová** Vestavná lednice – skleněné poličky s ochrannou lištou a automatickým odmrazováním šíře min. 595 mm | 1 ks |
| **N12** |  | **Skříň vysoká, uzavřená s policemi** Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plné dveře s úchytkami a zámkem, 5x police, z toho minimálně 4x stavitelná | 1 ks |
| **N13** |  | **Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi** Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 2 ks |
| **N14** |  | **Skříň vysoká, kombinovaná s policemi** Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police | 1 ks |
| **N15** |  | **Šatní skříň s policovou stěnou a výsuvem na ramínko** Rozměr: 1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Plné dveře s úchytkami a zámkem. Vnitřní vybavení: policová stěna a výsuv na ramínko | 1 ks |
| **N16** |  | **Nástavec uzavřený** Rozměr: 600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. | 10 ks |
| **N17** |  | **Věšák s odkládací deskou** Rozměr: 1800 x 1000 mm Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru. | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |