**Technická specifikace**

**Komunální elektromobil**

**Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace požadavků zadavatele** | **ANO / NE** | **Parametr nabízený uchazečem** |
| Malý speciální nákladní automobil. Určení jako transporter, nosič komunálních nástaveb | ***ANO*** |  |
| Nové vozidlo | ***ANO*** |  |
| Vozidlo kategorie N1 | ***ANO*** |  |
| Pohon kol 4x2 | ***ANO*** |  |
| **MOTOR** | | |
| Elektromotor o výkonu min. 20 kW | ANO |  |
| Točivý moment min. 500 Nm | ANO |  |
| Kapacita baterie min. 20 kWh | ANO |  |
| Dojezd min. 100 km | ANO |  |
| Konstrukční rychlost min. 60 km/h | ANO |  |
| **ROZMĚRY A HMOTNOSTI** | | |
| Rozměr ložné plochy min. 1 500 mm x 2 300 mm | ANO |  |
| Celková hmotnost max. 3 500 kg | ANO |  |
| Užitečné zatížení vozidla min. 1500 kg | ANO |  |
| **NÁSTAVBY** | |  |
| Třístranný sklápěč | ANO |  |
| **KABINA + DALŠÍ VYBAVENÍ** | |  |
| Počet míst v kabině: dvě | ANO |  |
| Odpružení obou náprav | ANO |  |
| Posillovač řízení | ANO |  |
| Tažné zařízení koule K 50, min. 1500 kg | ANO |  |
| Topení v kabině | ANO |  |
| Nabíječka | ANO |  |
| Výstražný maják LED, oranžový | ANO |  |
| Varovná signalizace jízdy vzad | ANO |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, refl.vesta | ANO |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | ANO |  |
| Rezervní kolo | ANO |  |
| Rádio | ANO |  |
| Záruční doba 24 měsíců | ANO |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce | ANO |  |