**Realizace energetických úspor metodou EPC**



**Příloha č. 19**

**Realizace energetických úspor metodou EPC v budově  
 MŠ, Zahradní 1202**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum provedení: | 13.3.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracovatelé: |  |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava  Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)  Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice  1 ks – Archív VEC |

**OBSAH**

[1. Identifikační údaje 2](#_Toc161249307)

[1.1 Identifikace 2](#_Toc161249308)

[2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 3](#_Toc161249309)

[2.1 Vstupní podklady 3](#_Toc161249310)

[2.2 Základní údaje o předmětu 4](#_Toc161249311)

[2.3 Energetické vstupy 6](#_Toc161249312)

[2.3.1 Základní údaje o energetických vstupech 6](#_Toc161249313)

[2.4 Referenční spotřeby a ceny 7](#_Toc161249314)

[2.5 Objekt 7](#_Toc161249315)

[2.6 Technické zařízení budovy 7](#_Toc161249316)

1. Identifikační údaje
   1. Identifikace

|  |  |
| --- | --- |
| ZADAVATEL | |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228  e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

|  |  |
| --- | --- |
| ZPRACOVATELÉ | |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek  ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU | |
| Název objektu | Mateřská škola |
| Umístění (adresa) | Zahradní 1202, 765 02 Otrokovice |

1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
   1. Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objekt  
a z dokladů o spotřebě energií.


Seznam obdržených materiálů:

* Spotřeby elektřiny a tepla
* Seznam osvětlení (elektrorevize)
* PENB, EŠOB, pasport

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

* 1. Základní údaje o předmětu

**Umístění objektu ve městě**



podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz


**Informace o pozemku**

|  |  |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | [st. 1328](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3452467705) |
| Obec: | [Otrokovice [585599]](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/585599) |
| Katastrální území: | [Otrokovice [716731]](https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~vdIMb2i8z_PPEx_DPDK9GpyXcdO1EOqRYEStqZJNJY0xQ6er2ZtQE-WYP351RtECd_p8xDPw8Y73xhJCtPTZFGeJqqJa7ptceC3Iap44HA8781LD4syFyh36Pplu0H8g8ZA7k4Tb3BUfjX0uKfFZeg==) |
| Číslo LV: | [7443](https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~bi4vM-z9nLujEl0Rrn1QtUck1p2k91DtAS3kBnk9jMYn-K6U9xL1TFJHSN9f-2gEsTNVNbamuFDVwk5-jOKEo0cqocN4ptqu-yGHOdJ5-2HEi8worO6WcIWXUdmrkF05KqqIOapIoXz6G5_928Sz9Ah9TtFnvI-ZasjHMrzloJntcjv2mANhAXm5pQwHND-mV9uuGreOEMEHlaSm0CVvyw==) |
| Výměra [m2]: | 2740 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | [DKM](https://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_druhymap) |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

**Součástí je stavba**

|  |  |
| --- | --- |
| Budova s číslem popisným: | [Otrokovice [412180]](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/412180); č. p. 1202; stavba občanského vybavení |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. [st. 1328](https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NAHL~-aQ8FbgGCYApAgXniVJgamWBGbMi8XlNgJiXlV9-fB-fqUalNr_FuxLafgMG48viVXgC8HoCuLzuxkUo3bImrI7D7DVK2L_gBExBKTFeteqSfEFI2Ffz1fAklq7fXXGgX6d63I_Q24JBZwOwNYbwZy_cI1J7amEpTwm1ARLkPCYFJ6eNrxOz_Z0lwWNRhrbdp2o4HufxkzWxpqxbSAjJIA==) |
| Stavební objekt: | [č. p. 1202](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/4115643) |
| Ulice: | [Zahradní](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/641227) |
| Adresní místa: | [Zahradní č. p. 1202](https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/4145275) |

**Katastrální mapa**



podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

**Využití prostor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Využití a provoz prostor objektu** | | |
| **Objekt** | **Účel využití** | **Doba provozu** |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po - Pá 6:00 - 16:30 |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

* 1. Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

|  |  |
| --- | --- |
| **Připojení na sítě** | |
| **Přípojka** | **Připojeno** |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

* + 1. Základní údaje o energetických vstupech
* **Teplo (SZTE)**

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Celková spotřeba a náklady na teplo** | | | |
| **Rok** | **Spotřeba** | **Cena** | **Náklady** |
| **GJ** | **Kč/GJ** | **tis. Kč/rok** |
| 2020 | 451,2 | 552,1 | 249,1 |
| 2021 | 498,5 | 566,7 | 282,5 |
| 2022 | 451,1 | 755,2 | 340,7 |
| **Průměr** | **466,9** | **624,6** | **290,7** |

Tab. č. 3 – Celková spotřeba a náklady na teplo

* **Elektrická energie**

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Celková spotřeba a náklady na EE** | | | |
| **Rok** | **Spotřeba** | **Cena** | **Náklady** |
| **MWh/rok** | **Kč/MWh** | **tis. Kč/rok** |
| 2019 | 19,6 | 4 100,3 | 80,2 |
| 2021 | 15,3 | 4 504,5 | 68,7 |
| 2022 | 16,5 | 4 932,2 | 81,4 |
| **Průměr** | **17,1** | **4 512,3** | **76,8** |

Tab. č. 4 – Celková spotřeba a náklady na EE

* 1. Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a na přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období uvedených let.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referenční spotřeby a ceny** | | |
| **Elektrická energie** | | |
| **Parametr** | **Jednotka** | **Hodnota** |
| Spotřeba | MWh/rok | 17,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 141,4 |
| **Teplo** | | |
| **Parametr** | **Jednotka** | **Hodnota** |
| Spotřeba | GJ/rok | 475,4 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 481,7 |

Tab. č. 5 – Referenční spotřeby a ceny

* 1. Objekt

Objekt se nachází na ulici Zahradní. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt má dvě nadzemní podlaží, střecha objektu je plochá a okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, plášť objektu je částečně zateplený. Vnitřní prostor objektu je typický pro mateřskou školu (třídy, chodby, kanceláře, kuchyň, jídelna). Objekt je napojen na SZTE.

* 1. Technické zařízení budovy

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické zařízení budovy** | |
| **Příprava teplé vody** | |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| **Vytápění** | |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| **Větrání** | |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtah z kuchyně |
| **Osvětlení** | |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

**Tab. č. 6 – Technické zařízení budovy**