**Počet stran: 2**

**105-09 VÝPIS VÝROBKŮ**

**elektronika**

**m. č. 105**

**kabinet dílen, levá část**

**DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.**

Akce : **ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY**

Místo : J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DVZ

Vypracoval: Ing. arch. Kamila Machová

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: **20624**

Arch. č.: **206-24**

Datum: **01/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELEKTRONIKA** | | | |
| **OZN.** | **SCHÉMA** | **POPIS** | **POČET** |
|  |  | **Vybavení kabinetu** |  |
| **E01** |  | **Učitelský NTB**  CPU: www.cpubenchmark.net min. 20000 bodů bez přetaktování  Paměť: min. 16GB DDR4/DDR5  Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, nejnovější verze  Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe  Grafika: integrovaná/dedikovaná,  Konektivita: WiFi, LAN 10/100/1000, Bluetooth  Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI,  Integrovaná kamera, mikrofon, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, stereo reproduktory  Typ panelu: IPS  Technologie podsvícení: LED  Úhlopříčka: min. 15,6"  Rozlišení: min rozlišení FullHD 1920x1080  Poměr stran: 16:9  Povrch displeje: Matný nebo antireflexní  Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD | 1 ks |
|  |  | **Ozvučení** |  |
| **E02** |  | **Nástěnný reproduktor pro školní rozhlas** Barva: bílá nebo dle výběru investora | 1 ks |
| **POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.**  **Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vynošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.** | | | |

**)**